|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Betriebsanweisung gemäß § 14 GefStoffV** | | |  |
| **Gefahrstoffbezeichnung** | | |  |
|  |  |
| **Flock Premium (n. DIN 19643 u. DIN EN 883)** | | |  |
| **Gefahren für Mensch und Umwelt** | | |  |
| **Gefahrenkennzeichnung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)** | | |  |
|  |  |
|  | |  |
|  |  |
| Signalwort: Gefahr | | |  |
|  |  |
| H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H318 Verursacht schwere Augenschäden. | | |  |
| **Landtransport ADR/RID** | | |  |
| UN-Nummer: 1760 | | |  |
| Bezeichnung des Gutes: ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. | | |  |
| Gefahrauslöser: Aluminiumchlorid, basisch | | |  |
| Klasse: 8 | | |  |
| Gefahrzettel: 8 | | |  |
| Verpackungsgruppe: III | | |  |
| **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | |  |
|  |  | |  |
| Hinweise zum sicheren Umgang | | |  | |
| Behälter dicht geschlossen halten. Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben. Aerosolbildung vermeiden. Absaugung am Objekt erforderlich. | | |  | |
| Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz | | |  | |
| Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. | | |  | |
| Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen | | |  | |
| Behälter trocken, dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. | | |  | |
| **Verhalten im Gefahrfall** | | |  | |
|  |  | |  |
| Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen | | |  | |
| Persönliche Schutzkleidung verwenden. Für ausreichende Lüftung sorgen. Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Bei Einwirkung von Dämpfen/Staub/Aerosol Atemschutz verwenden. | | |  | |
| Umweltschutzmaßnahmen | | |  | |
| Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. | | |  | |
| Reinigungsverfahren | | |  | |
| Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Sägemehl, Universalbindemittel, Kieselgur) aufnehmen. Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt 13 "Entsorgung" behandeln. | | |  | |
| Besondere Gefährdung durch den Stoff oder das Produkt selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase | | |  | |
| Bei Brand kann freigesetzt werden: Chlorwasserstoff (HCl) | | |  | |
| Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung | | |  | |
| Umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. Schutzanzug tragen. | | |  | |
| **Erste Hilfe** | | |  | |
|  |  | |  |
| Allgemeine Hinweise | | |  | |
| Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen und sicher entfernen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen. In allen Fällen dem Arzt das Sicherheitsdatenblatt vorzeigen. | | |  | |
| Nach Augenkontakt | | |  | |
| Bei Berührung mit den Augen sofort mit viel Wasser 15 Minuten lang spülen. Sofort Arzt hinzuziehen. | | |  | |
| Nach Einatmen | | |  | |
| Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen. | | |  | |
| Nach Hautkontakt | | |  | |
| Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser. Ärztlicher Behandlung zuführen. | | |  | |
| Nach Verschlucken | | |  | |
| Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen einleiten. Sofort Arzt hinzuziehen. | | |  | |
| **Sachgerechte Entsorgung** | | |  | |