Produktinformation

Ein leistungsstarkes Drucksprühgerät mit einem Füllinhalt von 5 Liter und einem maximalen Betriebsdruck von 3 bar für vielfältige Einsatzbereiche in der professionellen Reinigung. Bestens geeignet zur Ausbringung saurer und alkalischer Sprühmittel.

Das Modell besteht aus hochresistenten Materialien, die dem Kontakt mit aggressiven Medien jederzeit Stand halten. Der CM 50 aus stabilem Kunststoff ist ausgestattet mit einer leistungsstarken Pumpe, einem Schlauch aus verstärktem PVC sowie einem Kunststoff Sprührohr mit säurefester Flachstrahldüse.

